14.52.40-a VETAFSCHEIDER

0. VETAFSCHEIDER

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type:

- NeBo kunststof vetafscheider HDPE 932002/00 t/m 932025/00

Opmerking: type 932002/00 t/m 932025/00 (afhankelijk van capaciteit).

Verkeersklasse:

Optie:

- B-125 kN of

- D-400 kN.

Inhoud (dm3): volgens berekening fabrikant.

Toebehoren:

Optie:

- systeemgebonden opzetstuk.

Optie:

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1, of

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000.

Optie:

- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven.

Optie:

- leegzuigleidingen voor lediging op afstand.

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een

230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstuk.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000

- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven.

- leegzuigleidingen voor lediging op afstand.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Verlaagde kunststof vetafscheider, positie volgens tekening ...

14.52.40-a VETAFSCHEIDER

0. VETAFSCHEIDER

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type:

Opmerking: type 932002/0 t/m 932015/0 (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud (dm3): volgens berekening fabrikant.

- NeBo kunststof vetafscheider HDPE 932002/0 t/m 932015/0, vrijstaande

opstelling.

Toebehoren:

Optie:

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1, of

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000.

Optie:

- kijkglas met schoonmaakinrichting.

Optie:

- directe afzuiging voor lediging op afstand.

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een

230V voeding nodig.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000

- kijkglas met schoonmaakinrichting.

- directe afzuiging voor lediging op afstand.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Kunststof vetafscheider, positie volgens tekening ...

14.52.40-a VETAFSCHEIDER

0. VETAFSCHEIDER EN SLIBVANGPUT (NEN-EN 1825-1+c06)

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type:

- NeBo kunststof vetafscheider integraal HDPE 912002/900L t/m 912004/900

voor plaatsing in de grond.

Nominale grootte: volgend uit de capaciteitsberekeningen.

Materiaal: kunststof HDPE

Deksel (NEN-EN 124-94):

- belastingklasse:

Keuze belastingklasse:

- 15 kN, 125 kN of 400 kN.

\- 15 kN

\- 125 kN

\- 400 kN

- materiaal: gietijzer/beton.

Toebehoren:

Optie:

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1, of

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000.

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een

230V voeding nodig.

- betonnen fundatieplaat.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Kunststof vetafscheider, voor plaatsing in de grond, positie volgens tekening ...