B338111.122.f01 VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG (BRL5211-09)

versie: 101 datum: 01-01-2012

1 Fabrikaat: Nering Bögel B.V.

2 Systeem: #

\KE-100..... \KE-100 RVS..... \KE-150.....

\KE-150 RVS..... \KE-200..... \KE-200 RVS.....

\SF-100..... \SF-150..... \SF-200..... \SF300.....

\.....

3 #

\Type: met afschot.

\Type: zonder afschot.

4 #

\.....

5 #

\Materiaal:

6 #

\- goot: polymeerbeton.

7 #

\- randbescherming: staal.

\- randbescherming: corrosievast staal.

\- randbescherming: gietijzer.

8 #

\- oppervlaktebehandeling: verzinkt.

9 #

\.....

10 #

\Breedte (mm): 136. \Breedte (mm): 164.

\Breedte (mm): 214. \Breedte (mm): 264.

\Breedte (mm): 364. \Breedte (mm): .....

11 #

\Hoogte (mm): .....

12 #

\Lengte (mm): 500. \Lengte (mm): 1.000.

\Lengte (mm): .....

13 #

\Aansluitdiameter (DN): 100.

\Aansluitdiameter (DN): 150.

\Aansluitdiameter (DN): 200.

\Aansluitdiameter (DN): .....

14 #

\Type uitlaat.....

15 #

\Gootbegin: dicht.....

16 #

\Gooteinde: PP uitloop.....

17 #

\Rooster:

18 #

\- vorm: sleuvenrooster.

\- vorm: mazenrooster.

\- vorm: perfo-rooster.

19 #

\- afmetingen (lxbxh) (mm): .....

20 #

\- materiaal: staal.

\- materiaal: gietijzer.

\- materiaal: corrosievast staal.

21 #

\- oppervlaktebehandeling: verzinkt.

\- oppervlaktebehandeling: gedompellakt.

22 #

\- kleur: zwart.

23 #

\- belastingklasse (kN): 15.

\- belastingklasse (kN): 250.

\- belastingklasse (kN): 400.

\- belastingklasse (kN): 600.

\- belastingklasse (kN): 900.

24 #

\- bevestigingswijze: twistlock.

\- bevestigingswijze: rapidlock.

25 #

\.....

26 #

\Hulpstukken:

27 #

\- aansluitstuk zandvanger.....

28 #

\.....

29 #

\Toebehoren:

30 #

\- zandvanger met PE-emmer.....

31 #

\.....